Architecture

|  |  |
| --- | --- |
| 应用层 | 实现应用功能 |
| 业务逻辑层 | 温湿度获取 屏幕显示 温湿度上传 触屏管理 |
| 功能模块层(API) | ZigBee自定义协议模块 ModBus协议模块 图形显示模块 |
| 硬件驱动层 | 片内:GPIO,USART,IIC,  片外:温湿度传感器,ZigBee模块, |